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样品名称：      生活饮用水(东明北城国际新村)  

委托单位：        东 明 县 自 来 水 公 司         

检测类别：                委 托 检 测              

报告日期：           2 0 2 6 年 0 8 月 2 5 日         
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	委托单位
	东明县自来水公司
	联系人及电话
	赵雪景18264031878

	委托单位地址
	东明县永安路20号

	受检单位
	东明县自来水公司
	联系人及电话
	赵雪景18264031878

	受检单位地址
	东明县永安路20号

	样品来源
	□采样□送样 口现场监测
	检测类别
	委托检测

	检测点位及数量
	东明县北城国际西区1个

	检测频次
	1次
	样品名称
	生活饮用水

	采样/送样日期
	2026年08月05日
	采样/送样人员
	范张领、崔鲁言

	



检测项目
	
总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、 氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、 三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭  和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度(以CaC₃计)、高锰酸盐指数(以0₂计)、氨(以N计)、总a放射性、总
β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯共43项。

	分析日期
	2026年08月05日～2026年08月25日

	样品状态描述
	无色无味无浮油透明液体

	评价依据
	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

	检测方法及设备
	见附表

	


结论及评价
	
项目检测结果判定详见后表。
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	检测点位
	样品编号
	序号
	检测项目
	检测结果
	评价指标
	单项判定
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北城国际
西区
	





















SH260807601
	1
	总大肠菌群(CFU/100mL)
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	2
	大肠埃希氏菌(CFU/100mL)
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	30
	≤100
	合格

	
	
	4
	砷(mg/L)
	0.004
	≤0.01
	合格

	
	
	5
	镉(mg/L)
	<0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	6
	铬(六价)(mg/L)
	<0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	7
	铅(mg/L)
	<0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	8
	汞(mg/L)
	0.0006
	≤0.001
	合格

	
	
	9
	氰化物(mg/L)
	<0.002
	≤0.05
	合格

	
	
	10
	氟化物(mg/L)
	1.13
	≤1.0
	合格

	
	
	11
	硝酸盐(以N计)(mg/L)
	0.29
	≤10
	合格

	
	
	12
	三氯甲烷(mg/L)
	<0.000032
	≤0.06
	合格

	
	
	13
	一氯二溴甲烷(mg/L)
	0.004
	≤0.1
	合格

	
	
	14
	二氯一溴甲烷(mg/L)
	0.001
	≤0.06
	合格

	
	
	15
	三溴甲烷(mg/L)
	0.002
	≤0.1
	合格

	
	
	

16
	
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 的总和)
	

0.08
	该类化合物中
各种化合物的
实测浓度与其
各自限值的比
值之和
≤1
	

合格

	
	
	17
	二氯乙酸(mg/L)
	<0.0020
	≤0.05
	合格

	
	
	18
	三氯乙酸(mg/L)
	<0.0010
	≤0.1
	合格

	
	
	19
	溴酸盐(mg/L)
	/
	≤0.01
	/

	
	
	20
	亚氯酸盐(mg/L)
	<0.0024
	≤0.7
	合格

	
	
	21
	氯酸盐(mg/L)
	0.02
	≤0.7
	合格

	
	
	22
	色度(铂钴色度单位)(度)
	<5
	≤15
	合格

	
	
	23
	浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)
	<0.5
(实测0.46)
	≤1
	合格

	
	
	24
	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	合格

	备注：水处理工艺流程中预氧化或消毒方式：采用次氯酸钠消毒。
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	检测点位
	样品编号
	序号
	检测项目
	检测结果
	评价指标
	单项判定
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北城国际
西区
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	25
	肉眼可见物
	无
	无
	合格

	
	
	26
	pH
	8.03
	≥6.5且≤8.5
	合格

	
	
	27
	铝(mg/L)
	0.03
	≤0.2
	合格

	
	
	28
	铁(mg/L)
	0.04
	≤0.3
	合格

	
	
	29
	锰(mg/L)
	0.02
	≤0.1
	合格

	
	
	30
	铜(mg/L)
	0.001
	≤1.0
	合格

	
	
	31
	锌(mg/L)
	0.002
	≤1.0
	合格

	
	
	32
	氯化物(mg/L)
	99
	≤250
	合格

	
	
	33
	硫酸盐(mg/L)
	85
	≤250
	合格

	
	
	34
	溶解性总固体(mg/L)
	651
	≤1000
	合格

	
	
	35
	总硬度(以CaCO,计)(mg/L)
	78
	≤450
	合格

	
	
	36
	高锰酸盐指数(以0₂计)(mg/L)
	1.31
	≤3
	合格

	
	
	37
	氨(以N计)(mg/L)
	0.09
	≤0.5
	合格

	
	
	38
	总a放射性(Bq/L)
	0.02±0.0148
	≤0.5
(指导值)
	合格

	
	
	39
	总β放射性(Bq/L)
	0.46±0.0494
	≤1
(指导值)
	合格

	
	
	40
	游离氯(mg/L)
	0.09
	≤2  末梢水
余量≥0.05
	合格

	
	
	41
	总氯(mg/L)
	/
	≤3  末梢水
余量≥0.05
	/

	
	
	42
	臭氧(mg/L)
	/
	≤0.3
末梢水
余量≥0.02
	/

	
	
	43
	二氧化氯(mg/L)
	/
	≤0.8
末梢水
余量≥0.02
	/

	备注：采用次氯酸钠消毒。
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